附件1

重庆市消防安全重点单位界定标准

（2015年版）

一、一级消防安全重点单位界定标准

（一）商场（商店、市场）

设置在地上建筑面积20万平方米以上且经营可燃商品的商场（商店、市场）。

（二）宾馆（旅馆）

客房数在500间以上的宾馆（旅馆）。

（三）医院

住院床位在2000张以上的医院。

（四）国家机关

市委、市人大、市政府、市政协。

（五）高层公共建筑

建筑高度250米以上的高层公共建筑。

（六）其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位

1.总建筑面积大于30万平方米的商业综合体；

2.市级标志性、地标性建筑。

二、二级消防安全重点单位界定标准

（一）商场（商店、市场）、宾馆（旅馆）、客运车站、码头、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所

1.设置在地上建筑面积3000平方米以上20万平方米以下且经营可燃商品的商场（商店、市场）；或设置在地下、半地下建筑面积在500平方米以上且经营可燃商品的商场（商店、市场）。

2.客房数在50间以上500间以下的宾馆（旅馆）；

3.公共的体育场（馆）、会堂；

4.总建筑面积300平方米以上的下列公共娱乐场所：
（1）影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；

（2）舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所；

（3）具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所； 

（4）游艺、游乐场所；

（5）保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

（除上述所列之外，公共娱乐场所还包括许多新生的与所列场所功能相同或相似的营业性场所，如：网吧、美容院、棋牌室、洗脚房，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、酒吧、咖啡厅，洗浴、健身等场所，属于不完全列举。）

5.单层建筑面积1500平方米以上，或总建筑面积3000平方米以上的餐饮场所；

6.客运车站、码头：

（1）候车厅、侯船厅的建筑面积在500平方米以上的客运车站和客运码头；
（2）候车厅的建筑面积在500平方米以上的城市轨道交通的客运车站。

（二）医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园

1.住院床位在50张以上2000张以下的医院；

2.老人住宿床位在50张以上的养老院；

3.学生住宿床位在300张以上的学校；

4.幼儿住宿床位在50张以上的托儿所、幼儿园。

（三）国家机关

1.区县（自治县）的党委、人大、政府、政协；
2.人民检察院、人民法院。

（四）广播、电视和邮政、通信枢纽

1.广播电台、电视台；
2.区县级以上的邮政和通信枢纽单位。

（五）公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位

1.建筑面积在2000平方米以上的公共图书馆、展览馆；
2.公共博物馆、档案馆；
3.具有火灾危险性的县级以上文物保护单位。

（六）发电厂（站）和电网经营企业

1.装机容量100MW以上的火力发电站，25MW以上的水力发电站，3MW以上的风力发电站；

2.220KV以上的输变电单位；

3.县级以上供电公司。

（七）易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位

1.建筑面积1500平方米以上的甲、乙类生产企业；
2.易燃易爆气体和液体的灌装站、调压站；
3.储存易燃易爆化学物品的专用仓库（堆场、储罐场所）；
4.营业性汽车加气站、一级加油站以及加油加气合建站，液化石油气供应站（换瓶站）；
5.建筑面积1000平方米以上的经营易燃易爆化学物品的化工商店。
（八）劳动密集型生产、加工企业

生产车间员工在100人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业。
（九）重要的科研单位

1.国家和部（委）级科研单位；

2.市级重点科研单位；

3.科研中具有火灾爆炸危险的科研单位。

（十）高层公共建筑、地下铁道、地下观光隧道，粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场，重点工程的施工现场

1.建筑高度250米以下的高层公共建筑的办公楼（写字楼）、公寓楼等；
2.城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道；
3.国家储备粮库，总储备量在10000吨以上的其他粮库；
4.总储量在500吨以上的棉库；
5.总储量在10000立方米以上的木材堆场；
6.总储存价值在1000万元以上的可燃物品仓库、堆场；
7.国家和市级等重点工程的施工现场。
（十一）其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位

1.生产、制造火灾危险性较大的烟草、汽车、冶金、造纸、纺织、电器、电子工业等中型以上企业（中型企业指从业人员300人以上，营业收入2000万元以上的工业企业）；

2.区县级以上的（外资）银行、保险机构；

3.交易厅建筑面积在500平方米以上的证券、期货等金融交易场所。

三、三级消防安全重点单位界定标准
（一）商场（商店、市场）、公共娱乐场所等公众聚集场所

1.设置在地上建筑面积1000平方米以上3000平方米以下且经营可燃商品的商场（商店、市场）；

2.总建筑面积200平方米以上300平方米以下的下列公共娱乐场所：
（1）影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；

（2）舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所；

（3）具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所； 

（4）游艺、游乐场所；

（5）保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

（除上述所列之外，公共娱乐场所还包括许多新生的与所列场所功能相同或相似的营业性场所，如：网吧、美容院、棋牌室、洗脚房，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、酒吧、咖啡厅，洗浴、健身等场所，属于不完全列举。）

（二）学校

学生住宿床位在100张以上300张以下的学校。

（三）广播、电视和邮政、通信枢纽

乡镇（街道）的邮政、通信枢纽单位。

（四）电网经营企业

1.装机容量100MW以下的火力发电站，25MW以下的水力发电站，3MW以下的风力发电站；

2.220KV以下的输变电单位；

3.乡镇级供电所。

（五）易燃易爆化学物品的销售单位

1.二、三级营业性汽车加油站； 

2.建筑面积1500平方米以下的甲、乙类生产企业；

3.建筑面积1000平方米以下的经营易燃易爆化学物品的化工商店。

（六）其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位

1.生产、制造火灾危险性较大的烟草、汽车、冶金、造纸、纺织、电器、电子工业等小型工业企业（小型工业企业指从业人数20人以上300人以下，营业收入300万元以上2000万元以下的企业）；

2.区县级以下的银行、邮政、保险机构或网点；

3.交易厅建筑面积在500平方米以下的证券、期货等金融交易场所。

备注：按照公安部《关于实施〈机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定〉有关问题的通知》（公通字〔2001〕97号）和公安部《对实施〈机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定〉有关问题请示的批复》（公消〔2002〕122号）的精神，一是个体工商户如其符合企业登记标准且经营规模符合重点单位界定标准，应当确立为重点单位；二是对《消防法》施行后未取得合法消防手续的建筑或场所，如其符合重点单位界定标准，应当督促其在完善相关消防手续并符合消防安全要求的基础上，再确定其为重点单位；三是一幢建筑物中各自独立的产权单位或使用单位，凡符合重点单位界定标准的，应当分别确立为重点单位；如建筑物本身也符合重点单位界定标准，则该建筑物产权单位也应单独确立为重点单位；四是有隶属关系的单位，不在同一地点且符合重点单位界定标准的，不论下属单位是否具备独立的法人资格，均应分别确立为重点单位（如轨道公司下属的符合重点单位界定标准的各站点）；位于同一地点有隶属关系的单位，如下属单位具备独立的法人资格，且符合重点单位界定标准，也应当分别确立为重点单位。五是本标准中“以上”均含本数，“以下”均不含本数。
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